**GEL WC**

Opis:

Sanitarno vizkozno čistilo za sanitarno opremo in keramiko.

Visoka moč čiščenja in odstranjevanje vodnega kamna pri keramiki, wc školjkah, pisoarjih, javnih straniščih, garderobah in kopalnicah.Primerno tudi za čiščenje kadi, sanitarnih armature in vse vrste pralnih površin v kopalnici.

Čistilo ne sme priti v stik z marmorjem in aluminijem. Pri čiščenju uporabljajte hladno vodo.

Tehnični podatki:

Videz: viskozna tekočina

Barva: modra

Vonj: borovec

Gostota (20 °): 1,080 - 1,084 Gr / cc.

PH : <1,0

Topnost v vodi: popolnoma topno

\* SESTAVA: Kloridna kislina, fosforjeva kislina, neionska kislina

Površinsko aktivne snovi in ​​parfumi.

Shranjevanje in skladiščenje:

Hranite v originalni embalaži dobro zaprto in jo ščitite pred mrazom in

močno vročino. Izogibajte se zmrzovanju. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Navodila za uporabo:

Izdelek nanesite čisto pod rob wc školjke ali pisoarja, pustite nekaj časa delovati in sperite z hladno vodo. Pri večji umazaniji si pomagajte z ščetko.

Priporočamo uporabo rokavic. NIKOLI NE MEŠAJTE Z DRUGIMI IZDELKI. Na kovinskih površinah oziroma sanitarnih armaturah je priporočljivo nareditI preiskus obstojnosti materijala.

Varnost in ravnanje:

Uporabljajte zaščitne rokavice. Pri stiku z kožo ali očmi sperite z veliko vode.

Varnostni list na zahtevo.

 ZA PROFESIONALNO UPORABO.